Utólagos rögzítés (pl. Unical klíma kültérit) kb. hőhídmentesen,  
  
akár 30 cm hőszigetelésű falra:  
  
ejot.hu honlap szerint Iso-Bar